CNC-gefräßte Baumusterschilder besser lesbar !

Einfärben der Schrift:

Nachdem ich schon etliche Typen.- oder Baumusterschilder mit den gelieferten Kundendaten
gravieren durfte, zeigte es sich, daß die Gravur zwar immer super aussieht, aber eigentlich nur
etwas Schräg betrachtet gut lesbar war.

Eigentlich sähe es besser aus, wenn die Gravur schwarz wäre, ähnlich den alten Schildern.
Also experimentierte ich mit folgendem Ergebnis:

Mittels eines Zewatuches und richtiger Schuhwixe (ERDAL schwarz) reibe ich den Text kreisrund
ein, bis alles gut gefüllt ist, lasse es dann gut trocknen und poliere es zuletzt wieder mit Zewa
oder einem anderen weichen Tuch sauber. Das ganze eventuell wiederholen, falls es nicht beim
ersten Mal richtig klappt.

Dannach ist die Schrift schön Schwarz ausgelegt und einfach zu lesen.